Comune di 	
Provincia	

		

		

		
		
	COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO	

		

		

OGGETTO	0	

		

		
COMMITTENTE		

	

		

		

		
		IL PROGETTISTA	

 

 	Pag. 1 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	VIADOTTO MONTEFALCONE 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OS12 - Barriere e protezioni stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1 	310 	500.052 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.H2 su manufatto - laterale bordo ponte
Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Protezione viadotto 	2,000 	40,000 	 	 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	80,000 	172,05 	13.764,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale  OS12 - Barriere e protezioni stradali 	 	 	 	 	 	 	13.764,00 	

 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2 	276 	500.018 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea.Diametro mm. 1000
Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente.
Diametro mm. 1000 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Spalla est 	16,000 	20,000 	 	 	320,000 	 	 	
 	 	 	Spalla ovest 	14,000 	20,000 	 	 	280,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	600,000 	158,25 	94.950,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3 	281 	500.023 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	108.714,00 	

 	Pag. 2 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	108.714,00 	
 	 	 	magro spalla est 	 	12,000 	8,000 	0,100 	9,600 	 	 	
 	 	 	magro spalla ovest 	 	12,000 	11,000 	0,100 	13,200 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	22,800 	98,38 	2.243,06 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4 	285 	500.027 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.- per strutture di fondazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Zattera di fondazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Spalla est - zattera di fondazione di prima fase 	 	36,200 	 	1,800 	65,160 	 	 	
 	 	 	Spalla est - zattera di fondazione di seconda fase 	 	21,000 	 	1,800 	37,800 	 	 	
 	 	 	Spalla ovest - zattera di fondazione 	 	50,700 	 	1,800 	91,260 	 	 	
 	 	 	Soletta antigradino - casseratura perimetrale 	2,000 	4,5*2 	 	0,200 	3,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	197,820 	18,84 	3.726,93 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5 	286 	500.028 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.; per strutture in elevazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Spalla Est 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	muro frontale getto 1a  fase 	 	2*7,8 	 	4,900 	76,440 	 	 	
 	 	 	 	 	2*1,2 	 	4,900 	11,760 	 	 	
 	 	 	muro frontale getto 2a  fase 	 	2*4,2 	 	4,900 	41,160 	 	 	
 	 	 	 	 	1,200 	 	4,900 	5,880 	 	 	
 	 	 	muri di risvolto 	4,000 	(11,9+8,9 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	)/2 	 	6,700 	278,720 	 	 	
 	 	 	 	2,000 	0,800 	 	6,700 	10,720 	 	 	
 	 	 	muro paraghiaia interno 	 	12,000 	 	1,750 	21,000 	 	 	
 	 	 	muro paraghiaia esterno 	 	12,000 	 	2,750 	33,000 	 	 	
 	 	 	muro paraghiaia inferiore 	 	12,000 	0,500 	 	6,000 	 	 	
 	 	 	Spalla Ovest 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro frontale 	 	12+10,4 	 	4,000 	89,600 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro frontale (spessore) 	2,000 	1,200 	 	4,000 	9,600 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muri di risvolto 	2*2 	1,950 	 	6,040 	47,112 	 	 	
 	 	 	 	2,000 	3,800 	 	6,040 	45,904 	 	 	
 	 	 	 	2,000 	6,000 	 	6,040 	72,480 	 	 	
 	 	 	"orecchio" muro risvolto 	2,000 	((,9+3,5)* 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	2,6)/2 	 	 	11,440 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro paraghiaia (lato interno) 	 	12,000 	 	2,750 	33,000 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro paraghiaia (lato esterno) 	 	12,000 	 	1,750 	21,000 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro paraghiaia (mensola a sbalzo) 	 	12,000 	0,500 	 	6,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	820,816 	19,74 	16.202,91 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Pali - spalla est 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long. Ø 22 * (par. ug.= 22*16) 	352,000 	12,000 	 	2,984 	12.604,416 	 	 	
 	 	 	long. Ø 22 * ( par. ug. =22*16) 	352,000 	10,450 	 	2,984 	10.976,346 	 	 	
 	 	 	spirale Ø10/14*(par. ug. =16*0,9*3,14/0,14) 	322,970 	18,550 	 	0,617 	3.696,505 	 	 	
 	 	 	spirale Ø10/8*(par. ug. =16*0,9*3,14/0,08) 	565,200 	1,800 	 	0,617 	627,711 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	27.904,978 	1,08 	30.137,38 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Pali - spalla ovest 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long.Ø 22(par ug= 22*13) 	286,000 	12,000 	 	2,984 	10.241,088 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	10.241,088 	 	161.024,28 	

 	Pag. 3 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	10.241,088 	 	161.024,28 	
 	 	 	long.Ø 22(par ug= 22*13) 	286,000 	10,450 	 	2,984 	8.918,281 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10/14 * (par. ug. =13*0,90*3,14/0,14) 	262,410 	18,550 	 	0,617 	3.003,374 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10/8 * (par. ug =13*0,90*3,14/0,08 	459,230 	1,800 	 	0,617 	510,021 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	22.672,764 	1,08 	24.486,59 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla est 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	pos,1 Ø 20 	12/,2 	9,800 	 	2,466 	1.450,008 	 	 	
 	 	 	pos,4 Ø 20 	12/,2 	10,800 	 	2,466 	1.597,968 	 	 	
 	 	 	pos,2 Ø 20 	12/,2 	11,900 	 	2,466 	1.760,724 	 	 	
 	 	 	pos,3 Ø 20 	12/,2 	11,900 	 	2,466 	1.760,724 	 	 	
 	 	 	pos. 18 Ø 20 	2*12/,2 	6,000 	 	2,466 	1.775,520 	 	 	
 	 	 	pos,5-5bis Ø18 	51*3*1, 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	05 	 	 	1,998 	320,979 	 	 	
 	 	 	pos,6 Ø24 	12/,2 	8,500 	 	3,551 	1.811,010 	 	 	
 	 	 	pos,7 Ø24 	12/,2 	9,000 	 	3,551 	1.917,540 	 	 	
 	 	 	Ø16 (3,8/0,15*2) 	50,670 	2*12 	 	1,578 	1.918,974 	 	 	
 	 	 	Ø8 	3,8/,15* 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	12/,4 	1,300 	 	0,395 	390,260 	 	 	
 	 	 	pos,13 Ø16 	6,000 	12,000 	 	1,578 	113,616 	 	 	
 	 	 	pos,14 Ø14 	12/,2 	4,400 	 	1,208 	318,912 	 	 	
 	 	 	pos,15 Ø14 	12/,2 	4,800 	 	1,208 	347,904 	 	 	
 	 	 	pos,16 Ø18 	14,000 	12,000 	 	1,998 	335,664 	 	 	
 	 	 	pos,10 Ø18 	12/,2 	6,500 	 	1,998 	779,220 	 	 	
 	 	 	pos,11 Ø12 	12/,2 	1,800 	 	0,888 	95,904 	 	 	
 	 	 	pos,12 Ø12 	2,000 	12,000 	 	0,888 	21,312 	 	 	
 	 	 	pos,9 Ø10 	2*8 	12,000 	 	0,617 	118,464 	 	 	
 	 	 	angoli Ø22 (4,9/0,15*4) 	130,670 	5,000 	 	2,984 	1.949,596 	 	 	
 	 	 	pos,20 Ø22 	7,8/,2*2 	8,200 	 	2,984 	1.908,566 	 	 	
 	 	 	pos,21 Ø22 	7,8/,2*2 	9,800 	 	2,984 	2.280,970 	 	 	
 	 	 	Ø14 (6,65/0,13*2*2) 	204,620 	7,800 	 	1,208 	1.928,011 	 	 	
 	 	 	Ø8 	7,8/,4*6 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	,65/,26 	0,900 	 	0,395 	177,306 	 	 	
 	 	 	pos,22 Ø18 	7,8/,2*2 	4,000 	 	1,998 	623,376 	 	 	
 	 	 	Ø12 	4,000 	7,800 	 	0,888 	27,706 	 	 	
 	 	 	pos,23 Ø14 Lung, media 	14,000 	6,200 	 	1,208 	104,854 	 	 	
 	 	 	pos,24 Ø14 lung, media 	7,000 	4,000 	 	1,208 	33,824 	 	 	
 	 	 	pos,25 Ø20 	4,000 	12,000 	 	2,466 	118,368 	 	 	
 	 	 	pos,26 Ø14 (3,5/0,13) 	26,920 	6,700 	 	1,208 	217,880 	 	 	
 	 	 	pos,28 Ø20 	2,2/,2*2 	5,700 	 	2,466 	309,236 	 	 	
 	 	 	Ø20 rinforzi inclinati 	9*4 	5,000 	 	2,466 	443,880 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	26.958,276 	1,08 	29.114,94 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale  OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	200.861,81 	

 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9 	265 	500.007 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	10.241,088 	 	214.625,81 	

 	Pag. 4 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	214.625,81 	
 	 	qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 15 km misurati per il percorso stradale più breve dal punto più vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - sbanco generale 	 	10,000 	12,000 	6,000 	720,000 	 	 	
 	 	 	spalla est - sbanco generale 	 	10,000 	12,000 	5,000 	600,000 	 	 	
 	 	 	Spalla est - zattera 	 	12,000 	8,000 	1,800 	172,800 	 	 	
 	 	 	Spalla ovest - zattera 	 	12,000 	11,000 	1,800 	237,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	1.730,400 	5,62 	9.724,85 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla OVEST (75kg/mc) 	143,000 	 	 	75,000 	10.725,000 	 	 	
 	 	 	 	141,300 	 	 	75,000 	10.597,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	21.322,500 	1,08 	23.028,30 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Soletta antigradino - doppia rete diam. 12 mm/20"    * 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(A=2*10*0.888=17,760) 	2,000 	3,000 	13,000 	17,760 	1.385,280 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	1.385,280 	1,08 	1.496,10 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12 	284 	500.026 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.
Classe 35 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	zattera di fondazione spalla est 	100,000 	 	 	1,800 	180,000 	 	 	
 	 	 	zattera di fondazione spalla ovest 	79,500 	 	 	1,800 	143,100 	 	 	
 	 	 	soletta antigrado 	2,000 	4,000 	12,000 	0,200 	19,200 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	342,300 	133,06 	45.546,44 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13 	284 	500.026 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.
Classe 35 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Spalla Ovest 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro frontale 	 	12,000 	1,200 	4,000 	57,600 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro risvolto 	 	10,000 	0,800 	6,000 	48,000 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro risvolto 	 	4,000 	0,800 	6,000 	19,200 	 	 	
 	 	 	spalla ovest - muro paraghiaia 	 	12,000 	0,500 	2,750 	16,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	141,300 	133,06 	18.801,38 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	313.222,88 	

 	Pag. 5 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	313.222,88 	
14 	284 	500.026 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.
Classe 35 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Spalla Est 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla est - muro frontale 	 	12,000 	1,200 	4,900 	70,560 	 	 	
 	 	 	spalla est - muri di risvolto 	2,000 	1,950 	0,800 	6,940 	21,653 	 	 	
 	 	 	 	2,000 	6,200 	0,800 	6,940 	68,845 	 	 	
 	 	 	"orecchio" muro risvolto * (lungh= ((0.9+3,5)*2,6)/2) 	2,000 	5,720 	0,800 	 	9,152 	 	 	
 	 	 	spalla est - muro paraghiaia 	 	12,000 	0,500 	2,750 	16,500 	 	 	
 	 	 	((0,5+2,6)*0,89)/2) 	2,000 	1,380 	 	8,500 	23,460 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	210,170 	133,06 	27.965,22 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15 	288 	500.030 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox.
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia quadrata costituita da filo di qualsiasi diametro, ad aderenza migliorata, in acciaio inox austenitico, con le caratteristiche prescritte dal vigente D.M. ai sensi della legge 1086/71, compreso il materiale, il taglio, lo sfrido, le legature con il filo ricotto, la sagomatura e la piegatura, nonché l'attrezzatura ed il materiale per l'ancoraggio alle struture:
In acciaio inox tipo AISI 316L controllato in stabilimento 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Per rete di protezione del getto - 1a fase - fondazione 	 	4,800 	1,800 	20,000 	172,800 	 	 	
 	 	 	Per rete di protezione del getto - 1a  fase - elevazione 	 	6,000 	1,000 	20,000 	120,000 	 	 	
 	 	 	 	 	2,750 	0,400 	20,000 	22,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	314,800 	13,93 	4.385,16 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16 	289 	500.031 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati.
Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico, realizzato in opera mediante:
a) spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme termoplastiche (cont.min. 8 %) previa accurata pulizia della superficie, compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonchè stesa di primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sarà in grado di colmare tutte le irregolarità del supporto ed avrà spessore non inferiore a mm 2, 5;
b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/mq, totalmente impregnato a caldo con bitume modificato come sopra, sovrapposto alle giunzioni per cm 20;
c) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1; 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Impalcato ponte 	 	25,000 	10,500 	 	262,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	262,500 	13,31 	3.493,88 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17 	293 	500.035 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata.
Impalcati da ponte completi, per luci da m 20 a m 30 costituiti da travi varate anche non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	349.067,14 	

 	Pag. 6 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	349.067,14 	
 	 	interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/mc del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/mc ed acciaio lento da 130 a 180 kg/mc. intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi (compresa la fornitura di tutti i materiali), la posa di coppelle prefabbricate, il getto dei marciapiedi e cordoli (compresa la fornitura dei materiali), l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.
Per luci da m. 20 a 30 m. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	impalcato 	 	25,000 	10,500 	 	262,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	262,500 	359,84 	94.458,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18 	300 	500.042 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al mq dopo la stesa. Compattato per ogni mq di spessore e per spessore di 6 cm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Pavimentazione stradale (binder cm. 6) 	 	25,000 	9,500 	 	237,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	237,500 	8,64 	2.052,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19 	301 	500.043 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	445.577,14 	

 	Pag. 7 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	445.577,14 	
 	 	sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -
Misurato al mq dopo la stesa. Per ogni mq di tappeto e per uno spessore di 3 cm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Pavimentazione stradale tappetino 	 	25,000 	9,500 	 	237,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	237,500 	4,89 	1.161,38 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20 	317 	500.059 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici "SI"
Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici "SI" -progettati secondo DM 14/01/2008 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto a una piastra di acciaio cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità all'UNI EN 1337-9. Comprese le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta ordinanza e la fornitura di eventuali malte d'inghisaggio.Caratteristiche comuni isolatori elastomerici sotto elencati:- prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0 - spostamento ±100 mm - assenza di pendenze longitudinali e trasversali - ancoraggio alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.Caratteristiche specifiche: - modulo di taglio dinamico G?=1= 0,4 MPa - carico verticale in presenza di sisma V=590 kN - carico verticale massimo allo SLU in esercizio Fzd=2.650 kN - rigidezza orizzontale equivalente Ke=0,50 kN/mm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	isolatori sismici 	12,000 	 	 	 	12,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cadaun = 	 	 	 	 	12,000 	2.725,00 	32.700,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21 	318 	500.060 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti
Giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati tipo "GPE 200 T". Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e  proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	479.438,52 	

 	Pag. 8 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	479.438,52 	
 	 	all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Compresi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. - scorrimento longitudinale fino a 200 mm -scorrimento trasversale fino a 200 mm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla ovest 	 	10,500 	 	 	10,500 	 	 	
 	 	 	spalla est 	 	10,500 	 	 	10,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	21,000 	2.982,00 	62.622,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22 	319 	500.061 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di giunto di marciapiede idoneo ad assorbire scorrimenti
Fornitura e posa in opera di giunto di marciapiede idoneo ad assorbire scorrimenti dell'impalcato fino a 100 (+/-50) mm, illustrato negli elaborati grafici costituito da: -scossalina di impermeabilità e drenaggio in Hypalon; -lamiera striata in acciaio da mm.4+2 opportunamente sagomata e forata comprensiva di viti e bussole, ecc. per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	in corrispondenza spalla ovest 	2,000 	1,250 	 	 	2,500 	 	 	
 	 	 	in corrispondenza spalla est 	2,000 	1,250 	 	 	2,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	5,000 	240,35 	1.201,75 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23 	259 	500.001 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Compenso alla realizzazione di pali.
Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	spalla est 	100,000 	20*16 	 	 	32.000,000 	 	 	
 	 	 	spalla ovest 	100,000 	20*14 	 	 	28.000,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m x cm = 	 	 	 	 	60.000,000 	0,24 	14.400,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	343.036,46 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	557.662,27 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale VIADOTTO MONTEFALCONE 	 	 	 	 	 	 	557.662,27 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	557.662,27 	

 	Pag. 9 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	557.662,27 	
 	 	GALLERIA OVEST (FAVETO) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24 	275 	500.017 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea.Diametro mm. 800
Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica se richiesta;
con tuboforma del diametro esterno.
Diametro mm. 800 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sez 73 a sez 74 	16,000 	13,000 	 	 	208,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx dalla sez 74 a sez 76 	19,000 	14,000 	 	 	266,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx dalla sez 81 a sez 83 	15,000 	15,000 	 	 	225,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx in galleria artificiale da sez 76 a sez 81 	49,000 	18,000 	 	 	882,000 	 	 	
 	 	 	in dx in galleria artificiale da sez 76 a sez 81 	17,000 	13,000 	 	 	221,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	1.802,000 	109,23 	196.832,46 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in sx - 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 73 a sez 76 arm. long. 	12,000 	35,000 	 	1,578 	662,760 	 	 	
 	 	 	staffe (3,8+4*1,2)*3,3 	28,380 	35,000 	 	0,395 	392,354 	 	 	
 	 	 	da sez. 81 a sez 82 arm. long. 	12,000 	15,200 	 	1,578 	287,827 	 	 	
 	 	 	staffe (3,8+4*1,2)*3,33 	28,640 	15,200 	 	0,395 	171,955 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	correnti Ø20 	14,000 	49,000 	 	2,466 	1.691,676 	 	 	
 	 	 	correnti Ø16 	4,000 	49,000 	 	1,578 	309,288 	 	 	
 	 	 	staffe Ø 8 (3,8+2,4)*10 	62,000 	49,000 	 	0,395 	1.200,010 	 	 	
 	 	 	Pali - Armatura longitudinale e spirale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	arm. longitudinale in sx da sez 73 a sez 74 	28*13 	16,000 	 	3,551 	20.681,024 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10 (3,14*0.7*5*0.13)*16 	2285,92 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	1 	 	 	 	2.285,921 	 	 	
 	 	 	arm. longitudinale in sx da sez 73 a sez 76 	28*14 	19,000 	 	3,551 	26.447,848 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10 	3,14*0,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	*5*14 	19,000 	 	0,617 	1.803,701 	 	 	
 	 	 	arm. longitudinale  in sx da sez 81 a sez 83 	20*15 	15,000 	 	3,551 	15.979,500 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 8 	3,14*0,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	*5*15 	15,000 	 	0,395 	976,736 	 	 	
 	 	 	paratia in sx in galleria artificiale da sez 76 a sez 81 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long.Ø16 	20*3 	49,000 	 	1,578 	4.639,320 	 	 	
 	 	 	long. Ø 20 	20*12 	49,000 	 	2,466 	29.000,160 	 	 	
 	 	 	long. Ø20 	20*6 	49,000 	 	2,466 	14.500,080 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(0,7*3,14)*(100/8*(1,52+,8+,83+1,04)+100/10*3,2+ 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	100/14*10,5) 	350,310 	49,000 	 	0,617 	10.590,922 	 	 	
 	 	 	pali in dx sotto pilastri 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	131.621,082 	 	754.494,73 	

 	Pag. 10 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	131.621,082 	 	754.494,73 	
 	 	 	long. Ø16 	20*8 	17,000 	 	1,578 	4.292,160 	 	 	
 	 	 	long. Ø22 	20*12 	17,000 	 	2,984 	12.174,720 	 	 	
 	 	 	spirale Ø10 [0,7*3,14*(100/8*1,5+100/14*16,5)] 	300,260 	17,000 	 	0,617 	3.149,427 	 	 	
 	 	 	pilastri in dx in galleria artificiale da sez 76 a sez 81 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long. riprese Ø24 	(8+12+4 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	)*3 	17,000 	 	3,551 	4.346,424 	 	 	
 	 	 	long correnti Ø24 	(12+12+ 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	12)*6,8 	17,000 	 	3,551 	14.777,842 	 	 	
 	 	 	staffe Ø10 (3,18+4*1,12)*100/9*6,9 	587,270 	17,000 	 	0,617 	6.159,875 	 	 	
 	 	 	soletta di base galleria 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sup Ø12 (2*100/30) 	6,670 	48,500 	12,700 	0,888 	3.648,247 	 	 	
 	 	 	inf Ø 12  (2*100/30) 	6,670 	48,500 	12,700 	0,888 	3.648,247 	 	 	
 	 	 	dist Ø 8 	1,1*4 	48,500 	12,700 	0,395 	1.070,521 	 	 	
 	 	 	riprese Ø 12 (2*1*100/30)*(48,5*2*0,8) 	6,670 	77,600 	 	0,888 	459,622 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long Ø20 	18,000 	49,000 	 	2,466 	2.175,012 	 	 	
 	 	 	staffe Ø10 	2*3*100 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	/10 	49,000 	 	0,617 	1.813,980 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in sx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	correnti Ø16 	12,000 	48,800 	 	1,578 	924,077 	 	 	
 	 	 	staffe Ø10 	(3,8+4* 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	1,2)*10 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	0/20 	48,800 	 	0,617 	1.294,713 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	191.555,949 	1,08 	206.880,42 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26 	277 	500.019 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Perfori in rocce calcaree o similari su ponteggi.
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.Sono esclusi i ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 140-190. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	per paratia da sez 73 a sez 76 ( primo  ordine di tiranti) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	i= 2m 	34/2 	16,700 	 	 	283,900 	 	 	
 	 	 	per paratia da sez 73 a sez 76 ( secondo ordine di 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tiranti) i= 2m 	34/2 	18,700 	 	 	317,900 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 81 a sez 83 ( primo ordine di tirante) i= 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2m 	6,000 	15,200 	 	 	91,200 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 81 a sez 83 (secondo ordine di tirante)i= 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2m 	6,000 	17,100 	 	 	102,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	795,600 	22,98 	18.282,89 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27 	279 	500.021 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione.
Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggo nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 73 a sez 76 (primo ordine) 	17,000 	 	 	50,000 	850,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 73 a sez 76 (secondo ordine) 	17,000 	 	 	50,000 	850,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 81 a sez 82 (primo ordine) 	6,000 	 	 	50,000 	300,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 81 a sez 82 (secondo ordine) 	6,000 	 	 	50,000 	300,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cadxto = 	 	 	 	 	2.300,000 	1,03 	2.369,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28 	280 	500.022 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Iniezione di miscele cementizie.
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al q.le di miscela secca iniettata.
Per tiranti. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tiranti primo ordine da sez 73 a sez 76 in sx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(1,2*3,1416*0,06*0,06*24) 	17,000 	10,200 	0,330 	 	57,222 	 	 	
 	 	 	tiranti secondo ordine da sez 73 a sez 76 in sx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	57,222 	 	982.027,04 	

 	Pag. 11 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	57,222 	 	982.027,04 	
 	 	 	(1,2*3,1416*0,06*0,06*24) 	17,000 	12,800 	0,330 	 	71,808 	 	 	
 	 	 	tiranti primo ordine da sez 81 a sez 83 in sx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(1,2*3,1416*0,06*0,06*24) 	6,000 	8,600 	0,330 	 	17,028 	 	 	
 	 	 	tiranti primo ordine da sez 81 a sez 83 in sx 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(1,2*3,1416*0,06*0,06*24) 	6,000 	11,200 	0,330 	 	22,176 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   q = 	 	 	 	 	168,234 	6,30 	1.059,87 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29 	297 	500.039 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Rete in acciao a maglie elettrosaldate in sotterraneo.
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	rivestimento paratia ( 10 kg/mq) 	 	100,000 	5,000 	10,000 	5.000,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	5.000,000 	1,34 	6.700,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30 	262 	500.004 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata.
Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Del diametro da mm 40 a mm 80. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	intera paratia di monte 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	interasse: 3 metri 	32,000 	 	 	 	32,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	32,000 	10,86 	347,52 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31 	295 	500.037 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete.
Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete, compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	intera paratia di monte 	5,000 	100,000 	 	 	500,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	500,000 	33,23 	16.615,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32 	261 	500.003 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici.
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Cordoli in ferro 2 UPN180 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 73-76 	2,000 	35,000 	 	22,000 	1.540,000 	 	 	
 	 	 	sezione 81 -83 	2,000 	15,000 	 	22,000 	660,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	2.200,000 	2,50 	5.500,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33 	278 	500.020 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Trefolo per tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio.
Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k maggiore di 1570 MP ed Fptk maggiore di 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all' art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce 001).
Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio.
Tirante iniettato per tensione d'esercizio da 31 a 45 tonnellate 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 73-76 (primo ordine) 	16,70*3 	 	 	 	50,100 	 	 	
 	 	 	sezioni 73-76 (secondo ordine) 	18,7*3 	 	 	 	56,100 	 	 	
 	 	 	sezioni 81-83 (primo ordine) 	15,2*5 	 	 	 	76,000 	 	 	
 	 	 	sezioni 81-83 (secondo ordine) 	17,10*5 	 	 	 	85,500 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	267,700 	 	1.012.249,43 	

 	Pag. 12 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	267,700 	 	1.012.249,43 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	267,700 	21,47 	5.747,52 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34 	284 	500.026 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.
Classe 35 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	cordoli paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 73-76 	 	35,000 	1,000 	1,000 	35,000 	 	 	
 	 	 	sezioni 81 - 83 	 	15,200 	1,000 	1,000 	15,200 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in sx  in galleria 	 	48,800 	1,000 	1,000 	48,800 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx 	 	49,000 	0,800 	1,000 	39,200 	 	 	
 	 	 	cordolo alla base in dx 	 	48,800 	1,000 	1,000 	48,800 	 	 	
 	 	 	soletta di base galleria 	1,000 	49,000 	12,700 	0,500 	311,150 	 	 	
 	 	 	pilastri 	17,000 	0,800 	0,800 	5,200 	56,576 	 	 	
 	 	 	cordolo fondazione in dx 	 	48,500 	1,000 	1,000 	48,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	603,226 	133,06 	80.265,25 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35 	260 	500.002 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Tesatura di tiranti.
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tiranti da tendere oltre 30. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 73 a sez 76 ( primo ordine di tirante) 	17,000 	 	 	 	17,000 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 73 a sez 76 ( secondo ordine di tirante) 	17,000 	 	 	 	17,000 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 81 a sez 83 ( primo ordine di tirante) 	6,000 	 	 	 	6,000 	 	 	
 	 	 	paratia da sez 81 a sez 83 ( secondo ordine di tirante) 	6,000 	 	 	 	6,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	 	 	 	 	46,000 	53,09 	2.442,14 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36 	259 	500.001 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Compenso alla realizzazione di pali.
Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	1802,00 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	0 	80,000 	 	0,240 	34.598,400 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m x cm = 	 	 	 	 	34.598,400 	0,24 	8.303,62 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale  OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	551.345,69 	

 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37 	266 	500.008 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Svuotamento di vani manufatti già eseguiti a foro cieco.
Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	49,00/2 	12,600 	5,700 	1.759,590 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	1.759,590 	13,73 	24.159,17 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38 	285 	500.027 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	267,700 	 	1.133.167,13 	

 	Pag. 13 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	1.133.167,13 	
 	 	Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.- per strutture di fondazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in sx 	2,000 	100,000 	 	1,000 	200,000 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx 	2,000 	49,000 	 	1,000 	98,000 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx fondazione 	2,000 	49,000 	 	1,000 	98,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	396,000 	18,84 	7.460,64 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39 	286 	500.028 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.; per strutture in elevazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	pilastri 	17,000 	5,200 	4*1 	 	353,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	353,600 	19,74 	6.980,06 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40 	320 	500.062 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di impalcato per galleria artificiale
Fornitura e posa in opera di impalcato per galleria artificiale composto da travi prefabbricate in c.a.p. a sezione a U, T rovescia  o simile, fornitura e posa in opera di eventuale riempimento della sezione con cls Rck>35 MPa, fornitura e posa in opera di soletta in c.l.s. (s>25cm; Rck>35 MPa) comprensiva di armatura lenta B450C disposta e in quantità come da progetto, getto di cls leggero per formazione pendenze e impermiabilizzazione con triplo strato di resina cementizia a prestazione garantita per vtenuta all'acqua maggiore di 50 ann, anche in condizione di suceva piantumazione di alberature sovrastantii, comprensa eventuale armatura in fibra di vetro da annegare nella resina, compreso ogni onere e magistero, lavorazione e fornitura per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	copertura galleria ovest 	 	48,800 	12,700 	 	619,760 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	619,760 	310,00 	192.125,60 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	230.725,47 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	782.071,16 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale GALLERIA OVEST (FAVETO) 	 	 	 	 	 	 	782.071,16 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	1.339.733,43 	

 	Pag. 14 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	1.339.733,43 	
 	 	GALLERIA EST (MONTEFALCONE) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41 	275 	500.017 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea.Diametro mm. 800
Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m. di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica se richiesta;
con tuboforma del diametro esterno.
Diametro mm. 800 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 150 a sez 152 	21,000 	13,000 	 	 	273,000 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 152 a sez 160 	79,000 	14,000 	 	 	1.106,000 	 	 	
 	 	 	paratria in sx (gall art.) 	60,000 	18,000 	 	 	1.080,000 	 	 	
 	 	 	paratia in dx ( gall. art.) 	60,000 	18,000 	 	 	1.080,000 	 	 	
 	 	 	paratia in dx alla sez 166 	5,000 	14,000 	 	 	70,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	3.609,000 	109,23 	394.211,07 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42 	295 	500.037 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete.
Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete, compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	intera paratia di monte 	5,000 	160,000 	 	 	800,000 	 	 	
 	 	 	intera paratia di valle 	5,000 	65,000 	 	 	325,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	1.125,000 	33,23 	37.383,75 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
43 	262 	500.004 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata.
Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Del diametro da mm 40 a mm 80. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	intera paratia di monte 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	interasse : 3 metri 	53,000 	 	 	 	53,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	53,000 	10,86 	575,58 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44 	277 	500.019 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Perfori in rocce calcaree o similari su ponteggi.
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	1.771.903,83 	

 	Pag. 15 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	1.771.903,83 	
 	 	quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.Sono esclusi i ponteggi.
Per diametro medio reso di mm 140-190. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 150 - 160 (i = 2m) primo ordine 	15,900 	50,000 	 	 	795,000 	 	 	
 	 	 	sezioni 150 - 160 (i = 2m) secondo ordine 	18,200 	50,000 	 	 	910,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	1.705,000 	22,98 	39.180,90 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45 	278 	500.020 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Trefolo per tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio.
Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k maggiore di 1570 MP ed Fptk maggiore di 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all' art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce 001).
Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio.
Tirante iniettato per tensione d'esercizio da 31 a 45 tonnellate 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 150-160 primo ordine 	(15,90* 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	5) 	50,000 	 	 	3.975,000 	 	 	
 	 	 	sezioni 150 - 160 secondo ordine 	18,20*5 	50,000 	 	 	4.550,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	8.525,000 	21,47 	183.031,75 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46 	279 	500.021 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione.
Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggo nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 150-160 	100,000 	 	 	50,000 	5.000,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cadxto = 	 	 	 	 	5.000,000 	1,03 	5.150,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47 	280 	500.022 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Iniezione di miscele cementizie.
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al q.le di miscela secca iniettata.
Per tiranti. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Paratie 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 150-160 primo ordine 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(1,2*0,06*0,06*3,14*24) 	10,200 	50,000 	0,330 	 	168,300 	 	 	
 	 	 	sezioni 150-160 secondo ordine 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(1,2*0,06*0,06*3,14*24) 	12,800 	50,000 	0,330 	 	211,200 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   q = 	 	 	 	 	379,500 	6,30 	2.390,85 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48 	261 	500.003 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici.
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Cordoli in ferro 2 UPN180 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sezioni 150-160 	2,000 	100,000 	 	22,000 	4.400,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	4.400,000 	2,50 	11.000,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	2.012.657,33 	

 	Pag. 16 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	2.012.657,33 	
49 	297 	500.039 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Rete in acciao a maglie elettrosaldate in sotterraneo.
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	rivestimento paratia lato monte  ( 10 kg/mq) 	 	160,000 	5,000 	10,000 	8.000,000 	 	 	
 	 	 	rivestimento paratia lato valle ( 10 kg/mq) 	 	65,000 	5,000 	10,000 	3.250,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	11.250,000 	1,34 	15.075,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
50 	260 	500.002 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Tesatura di tiranti.
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Tiranti da tendere oltre 30. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	paratie sezioni 150-160 	5,000 	100,000 	 	 	500,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	 	 	 	 	500,000 	53,09 	26.545,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51 	259 	500.001 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Compenso alla realizzazione di pali.
Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	3609,00 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	0 	80,000 	 	0,240 	69.292,800 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m x cm = 	 	 	 	 	69.292,800 	0,24 	16.630,27 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale  OS21 - Opere strutturali speciali 	 	 	 	 	 	 	731.174,17 	

 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52 	285 	500.027 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.- per strutture di fondazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Cordolo paratia in sx 	2,000 	160,000 	 	1,000 	320,000 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx 	2,000 	65,000 	 	1,000 	130,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	450,000 	18,84 	8.478,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53 	287 	500.029 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato.
Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Cordolo paratia in sx  - armatura longitudinale 	12,000 	100,000 	 	1,578 	1.893,600 	 	 	
 	 	 	staffe Ø 8 	(3,8+4* 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	1,2)*3,3 	100,000 	 	0,395 	1.121,010 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia in dx - armatura longitudinale 	2,000 	65,000 	 	1,578*3 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	0 	6.154,200 	 	 	
 	 	 	staffe 	(3,8+4* 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	1,2)*3,3 	65,000 	 	0,617 	1.138,180 	 	 	
 	 	 	Pali - armatura longitudinale e spirale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da 150 a sez 152 	20*13 	21,000 	 	3,551 	19.388,460 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 8 	3,14*0,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	*5*13 	21,000 	 	0,395 	1.185,107 	 	 	
 	 	 	paratia in sx da sez 152 a sez 160 	20*15 	79,000 	 	3,551 	84.158,700 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 8 	3,14*0,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	*5*15 	79,000 	 	0,395 	5.144,144 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	120.183,401 	 	2.079.385,60 	

 	Pag. 17 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	120.183,401 	 	2.079.385,60 	
 	 	 	paratia in dx alla sez 166 	20*15 	5,000 	 	3,551 	5.326,500 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 8 	3,14*0,7 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	*5*15 	5,000 	 	0,395 	325,579 	 	 	
 	 	 	soletta di base (galleria) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sup Ø12 (2*100/30) 	6,670 	60,000 	12,700 	0,888 	4.513,296 	 	 	
 	 	 	inf Ø12 	6,670 	60,000 	12,700 	0,888 	4.513,296 	 	 	
 	 	 	dist Ø 8 	1,1*4 	60,000 	12,700 	0,395 	1.324,356 	 	 	
 	 	 	riprese Ø 12 (2*1*100/30) 	6,670 	60,00*2* 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	0,8 	 	0,888 	568,604 	 	 	
 	 	 	paratia in sx in galleria artificiale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	long. Ø 18 	20*6 	60,000 	 	1,998 	14.385,600 	 	 	
 	 	 	long. Ø 22 	20*12 	60,000 	 	2,984 	42.969,600 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	[(0,7*3,14)*(100/20*5+100/15*10,1+100/8*1,05)] 	231,800 	60,000 	 	0,617 	8.581,236 	 	 	
 	 	 	paratia in dx in galelria artificiale 	60,000 	 	 	1,000 	60,000 	 	 	
 	 	 	long. Ø18 	20*6 	60,000 	 	1,998 	14.385,600 	 	 	
 	 	 	long. Ø 22 	20*12 	60,000 	 	2,984 	42.969,600 	 	 	
 	 	 	spirale Ø 10 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	[(0,7*3,14)*(100/20*5+100/15*10,1+100/8*1,05)] 	231,800 	60,000 	 	0,617 	8.581,236 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	268.687,904 	1,08 	290.182,94 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54 	283 	500.025 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato.
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m. di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.
Classe 30 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Cordolo paratia in sx in galleria 	1,000 	160,000 	1,000 	1,000 	160,000 	 	 	
 	 	 	cordolo paratia all'aperto in dx 	1,000 	65,000 	1,000 	1,000 	65,000 	 	 	
 	 	 	soletta di base galleria 	1,000 	60,000 	12,900 	0,500 	387,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	612,000 	127,50 	78.030,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55 	266 	500.008 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Svuotamento di vani manufatti già eseguiti a foro cieco.
Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	60,000 	12,700 	5,700 	4.343,400 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	4.343,400 	13,73 	59.634,88 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56 	320 	500.062 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di impalcato per galleria artificiale
Fornitura e posa in opera di impalcato per galleria artificiale composto da travi prefabbricate in c.a.p. a sezione a U, T rovescia  o simile, fornitura e posa in opera di eventuale riempimento della sezione con cls Rck>35 MPa, fornitura e posa in opera di soletta in c.l.s. (s>25cm; Rck>35 MPa) comprensiva di armatura lenta B450C disposta e in quantità come da progetto, getto di cls leggero per formazione pendenze e impermiabilizzazione con triplo strato di resina cementizia a prestazione garantita per vtenuta all'acqua maggiore di 50 ann, anche in condizione di suceva piantumazione di alberature sovrastantii, comprensa eventuale armatura in fibra di vetro da annegare nella resina, compreso ogni onere e magistero, lavorazione e fornitura per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	copertura galleria est 	 	60,000 	12,700 	 	762,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	762,000 	310,00 	236.220,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	672.545,82 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	1.403.719,99 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	120.183,401 	 	2.743.453,42 	

 	Pag. 18 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	2.743.453,42 	
 	 	 	3) Totale GALLERIA EST (MONTEFALCONE) 	 	 	 	 	 	 	1.403.719,99 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	2.743.453,42 	

 	Pag. 19 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	2.743.453,42 	
 	 	MOVIMENTI DI MATERIE 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57 	265 	500.007 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Sbancamento in materie di qualsiasi natura.
Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla distanza di 15 km misurati per il percorso stradale più breve dal punto più vicino al cantiere per quelli a rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	scavo asse principale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 25 a sezione 160 (99774,80-13860,005) 	 	85914,79 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	0 	 	 	85.914,790 	 	 	
 	 	 	da sezione 160 a sezione 166 (galleria Est) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(34690,00-13859,751+11077,547) 	 	31907,80 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	0 	 	 	31.907,800 	 	 	
 	 	 	da sezione 166 a sezione 168 	 	480,020 	 	 	480,020 	 	 	
 	 	 	da sezione 171 a sezione 197 	 	6.632,350 	 	 	6.632,350 	 	 	
 	 	 	Ramo 1 svincolo 	 	775,810 	 	 	775,810 	 	 	
 	 	 	Ramo 2 svincolo 	 	450,360 	 	 	450,360 	 	 	
 	 	 	scavo per scotico e bonifica con anticapillare 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 121 a sezione 122 	 	300,000 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 140 a sezione a48 	 	650,000 	 	 	650,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	127.111,130 	5,62 	714.364,55 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58 	272 	500.014 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro.
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	riempiemento con anticapillare  bonifica rilevati 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 121 a sezione 122 	300,000 	 	 	0,300 	90,000 	 	 	
 	 	 	da seizone 140 a sezione 148 	650,000 	 	 	0,300 	195,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	285,000 	34,14 	9.729,90 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59 	268 	500.010 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Sistemazione in rilevato.
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	3.467.547,87 	

 	Pag. 20 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	3.467.547,87 	
 	 	compattamento a strati fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. " Movimenti di terre" delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
per materiali appartenenti ai gruppi:  A1, A2-4, A2-5, A3 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	dalla sezione 25 alla sezione 160 	16081,3 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	10 	 	 	 	16.081,310 	 	 	
 	 	 	dalla sezione 166 alla sezione 168 	298,000 	 	 	 	298,000 	 	 	
 	 	 	dalla sezione 171 alla sezione 197 	3039,96 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	0 	 	 	 	3.039,960 	 	 	
 	 	 	ramo di svincolo 1 	223,370 	 	 	 	223,370 	 	 	
 	 	 	ramo di svincolo 2 	754,140 	 	 	 	754,140 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	20.396,780 	1,30 	26.515,81 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60 	271 	500.013 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento.
Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ricostruzione versante galleria ovest (Faveto) 	 	 	 	10028,3 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	50 	10.028,350 	 	 	
 	 	 	ricostruzione versante galleria est (Montefalcone) 	 	 	 	5240,60 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	0 	5.240,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	15.268,950 	1,67 	25.499,15 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
61 	267 	500.009 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava.
Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	piano di posa rilevati 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 121 a sezione 122 	 	300,000 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 140 a sezione 148 	 	650,000 	 	 	650,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	950,000 	4,60 	4.370,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62 	270 	500.012 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.
Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mmq compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5. (vedi elaborato :"movimenti di materia") 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tratti in trincea 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 48 a sezione 64 	 	160,000 	12,000 	 	1.920,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 70 a sezione 76 	 	60,000 	12,000 	 	720,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 81 a sezione 84 	 	30,000 	12,000 	 	360,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 90 a sezione 121 	 	310,000 	12,000 	 	3.720,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 125 a sezione 140 	 	150,000 	12,000 	 	1.800,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 145 a sezione 160 	 	150,000 	12,000 	 	1.800,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 166 a sezione 168 	 	70,000 	12,000 	 	840,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	11.160,000 	1,68 	18.748,80 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	3.542.681,63 	

 	Pag. 21 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	3.542.681,63 	
63 	302 	500.044 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.
Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Pesante -resistenza maggiore di 500 N/5 cm.
Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.(vedi elaborato "movimenti di materia") 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	per piano di possa rilevati 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sezione 121 a sezione 122 	 	300,000 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	da sezione 140 a sezione 148 	 	650,000 	 	 	650,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	950,000 	3,32 	3.154,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64 	269 	500.011 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento rilevati (come voce 500.010 con materiali provenienti dal cantiere ) 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da sez 25 a sez 46 	4490,00 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	0 	 	 	 	4.490,000 	 	 	
 	 	 	da sez 64 a sez 69 	810,000 	 	 	 	810,000 	 	 	
 	 	 	da sez 86 a sez 90 	580,000 	 	 	 	580,000 	 	 	
 	 	 	da sez 172 a sez 174 	630,000 	 	 	 	630,000 	 	 	
 	 	 	da sez 189 a sez 197 	629,120 	 	 	 	629,120 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	7.139,120 	4,73 	33.768,04 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	836.150,25 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	836.150,25 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale MOVIMENTI DI MATERIE 	 	 	 	 	 	 	836.150,25 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	3.579.603,67 	

 	Pag. 22 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	3.579.603,67 	
 	 	OPERE DI COMPLETAMENTO 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Gabbionate 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65 	282 	500.024 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 20 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Basamento gabbionate 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 72-73 IN SX 	 	2,000 	0,100 	22,000 	4,400 	 	 	
 	 	 	tratta sez 63 - 70 	 	2,000 	0,100 	67,000 	13,400 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 172 IN DX (sottoscarpa quarto di cono) 	 	2,000 	0,100 	16,000 	3,200 	 	 	
 	 	 	riprofilatura fosso 	2,000 	2,000 	0,100 	68,000 	27,200 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 176-189 IN SX 	 	2,000 	0,100 	132,000 	26,400 	 	 	
 	 	 	ramo 2 	 	2,000 	0,100 	90,000 	18,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	92,600 	104,54 	9.680,40 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
66 	303 	500.045 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Gabbioni metallici doppia zincatura e doppia torsione in opera.
Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici a scatola. In particolare la dimensione orientativa sarà di cm 100 x 200 x h 100;
il filo avrà d. 3,0 mm con maglia cm 10x8; il peso della rete sarà di kg 9,8/mc di gabbione montato, compreso il filo per i tiranti e le legature, escluso il riempimento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 72-73 IN SX 	 	22,000 	4,500 	9,800 	970,200 	 	 	
 	 	 	tratta sez 63 - 70 in dx 	 	67,000 	4,500 	9,800 	2.954,700 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 172 IN DX (sottoscarpa quarto di cono) 	 	16,000 	4,500 	9,800 	705,600 	 	 	
 	 	 	riprofilatura fosso 	2,000 	68,000 	4,500 	9,800 	5.997,600 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 176-189 IN SX 	 	132,000 	4,500 	9,800 	5.821,200 	 	 	
 	 	 	gabbioni ramo 2 	 	90,000 	1,500 	9,800 	1.323,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   kg = 	 	 	 	 	17.772,300 	6,27 	111.432,32 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
67 	304 	500.046 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Riempimento di gabbioni metallici o materassi metallici con pietrame o ciottoli.
Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con pietrame o ciottoli duri di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 72-73 IN SX 	 	22,000 	4,500 	 	99,000 	 	 	
 	 	 	tratta sez 63 - 70 in dx 	 	67,000 	4,500 	 	301,500 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 172 IN DX (sottoscarpa quarto di cono) 	 	16,000 	4,500 	 	72,000 	 	 	
 	 	 	riprofilatura fosso 	2,000 	68,000 	4,500 	 	612,000 	 	 	
 	 	 	tratta SEZ 176-189 IN SX 	 	132,000 	4,500 	 	594,000 	 	 	
 	 	 	gabbioni ramo 2 	 	90,000 	1,500 	 	135,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	1.813,500 	32,29 	58.557,92 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	3) Totale  OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	 	 	 	 	 	 	179.670,64 	

 	 	 	1) Totale Gabbionate 	 	 	 	 	 	 	179.670,64 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Scatolare prefabbricato 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	3.759.274,31 	

 	Pag. 23 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	3.759.274,31 	
68 	282 	500.024 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 20 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Magrone per scatolari Sez 84-123-139 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	(lung=22,50+22,50+17,50) 	 	22,5+22,5 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	+17,5 	6,000 	0,200 	75,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	75,000 	104,54 	7.840,50 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
69 	294 	500.036 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v.
Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio sarà del tipo Feb 44 controllato in stabilimento. e` compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonché gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio.
Per m di manufatto sulla base delle dimensioni. Altezza m.4,00 per luce m. 4,50 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Tombini scatolari alle sezioni 84,123,139 	 	62,500 	 	 	62,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	62,500 	390,85 	24.428,13 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	32.268,63 	

 	 	 	2) Totale Scatolare prefabbricato 	 	 	 	 	 	 	32.268,63 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Muri di contenimento 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
70 	285 	500.027 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.- per strutture di fondazione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Fondazione muro da sez 86 a sez 90 	2,000 	50,000 	 	0,400 	40,000 	 	 	
 	 	 	fondazione muro da sez 91 a sez 120 	2,000 	300,000 	 	(0,3+0,5 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	40,000 	 	3.791.542,94 	

 	Pag. 24 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	40,000 	 	3.791.542,94 	
 	 	 	 	 	 	 	)/2 	240,000 	 	 	
 	 	 	fondazione muro da sez 127 a sez 137 	2,000 	110,000 	 	(0,3+0,5 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	)/2 	88,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	368,000 	18,84 	6.933,12 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
71 	263 	500.005 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata.
Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Del diametro da mm 81 a mm 150. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tubo per drenaggio muro 	 	200,000 	 	 	200,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	200,000 	11,88 	2.376,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72 	274 	500.016 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	muro da sez 89 a sez 90 	 	15,000 	 	0,499 	7,485 	 	 	
 	 	 	muro da sez 86 a sez 89 	 	35,000 	 	1,140 	39,900 	 	 	
 	 	 	muro da sez 91 a sez 120 	 	300,000 	 	0,499 	149,700 	 	 	
 	 	 	muro da sez 127 a sez 137 	 	110,000 	 	0,499 	54,890 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	251,975 	9,59 	2.416,44 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
73 	282 	500.024 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 20 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Magrone muro di sostegno da sez127 a sez 137 	 	110,000 	 	0,500 	55,000 	 	 	
 	 	 	Magrone muro di sostegno da sez 86  a sez 90 	 	35,000 	 	1,140 	39,900 	 	 	
 	 	 	Magrone muro di sostegno da sez 86  a sez 90 	 	15,000 	 	0,499 	7,485 	 	 	
 	 	 	Magrone muro di sostegno da sez 91 a sez 120 	 	300,000 	 	0,499 	149,700 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	252,085 	104,54 	26.352,97 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74 	292 	500.034 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300.
Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso:la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno da sez 86 a sez 90 	 	 	 	220,280 	220,280 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	220,280 	221,87 	48.873,52 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	40,000 	 	3.878.494,99 	

 	Pag. 25 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	3.878.494,99 	
75 	291 	500.033 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300.
Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso:la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.
Altezza da m. 2,01 a m. 4,00 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno da sez 86 a sez 90 	 	 	 	39,090 	39,090 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno da sez 91 a sez 120 	 	 	 	1950,00 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	0 	1.950,000 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno da sez 127 a sez 137 	 	 	 	351,430 	351,430 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	2.340,520 	196,32 	459.490,89 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	546.442,94 	

 	 	 	3) Totale Muri di contenimento 	 	 	 	 	 	 	546.442,94 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Barriere di protezione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OS12 - Barriere e protezioni stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
76 	310 	500.052 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.H2 su manufatto - laterale bordo ponte
Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Barriera scatolare sez. 84 	2,000 	8,000 	 	 	16,000 	 	 	
 	 	 	Barriere scatolare sez. 123 	2,000 	8,000 	 	 	16,000 	 	 	
 	 	 	Barriere scatolare sez. 139 	2,000 	8,000 	 	 	16,000 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno tratta 86 -90 	1,000 	50,000 	 	 	50,000 	 	 	
 	 	 	muro di sostegno tratta 185 - 197 	1,000 	122,500 	 	 	122,500 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	220,500 	172,05 	37.937,03 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
77 	309 	500.051 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail.H2 su rilevato/trincea - bordo laterale
Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	4.375.922,91 	

 	Pag. 26 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	4.375.922,91 	
 	 	terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tratta 25 - 45 in dx 	 	210,000 	 	 	210,000 	 	 	
 	 	 	tratta 33 - 43 in sx 	 	100,000 	 	 	100,000 	 	 	
 	 	 	tratta 64 - 69 in dx 	 	50,000 	 	 	50,000 	 	 	
 	 	 	tratta 85 - 89 in dx 	 	50,000 	 	 	50,000 	 	 	
 	 	 	tratta 155 - 159 in dx 	 	50,000 	 	 	50,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	460,000 	114,11 	52.490,60 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale  OS12 - Barriere e protezioni stradali 	 	 	 	 	 	 	90.427,63 	

 	 	 	6) Totale Barriere di protezione 	 	 	 	 	 	 	90.427,63 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Opere a verde 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
78 	312 	500.054 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Rivestimento di scarpate mediante semina.
Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg.120 di seme per ettaro. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	rilevati in dx e in sx da sez 25 a sez 46 	 	 	 	2128,00 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	0+0,042 	2.128,042 	 	 	
 	 	 	rlevati in dx e in sx da sez 138 a sez 145 	 	 	 	385,000 	385,000 	 	 	
 	 	 	rlevati in dx  da sez 171 a sez 175 	 	 	 	270,000 	270,000 	 	 	
 	 	 	interventi di inserimento paesaggistico-ambientale su 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	scarpate rilevati 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Sez 70 a 83 in sx 	 	1.815,000 	 	 	1.815,000 	 	 	
 	 	 	Sez 48 a 56 in dx 	 	377,010 	 	 	377,010 	 	 	
 	 	 	Sez 90 a 120 in  sx 	 	2.804,000 	 	 	2.804,000 	 	 	
 	 	 	Sez 115 a 120 in sx 	 	1.995,000 	 	 	1.995,000 	 	 	
 	 	 	Sez 151 a 166  in sx 	 	3.300,000 	 	 	3.300,000 	 	 	
 	 	 	Sez 160 a 167 a dx 	 	1.082,000 	 	 	1.082,000 	 	 	
 	 	 	Sez 176 a 190 in sx 	 	952,000 	 	 	952,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	15.108,052 	0,57 	8.611,59 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79 	313 	500.055 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conifere Juniperus Communis (Ginepro comune) o Virginiana (Ginepro originario dell'America Settentrionale); (H = m 10÷15 o a cespuglio o prostrato).
Conifere Juniperus Communis o Virginiana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Dell'altezza di m 0,60-0,80. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sistemazione a verde 	300,000 	 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   ognuno = 	 	 	 	 	300,000 	11,88 	3.564,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80 	314 	500.056 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) Japoni Cum e Ligustrum Chinensis.
Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum Japoni Cum e Ligustrum Chinensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	4.440.589,10 	

 	Pag. 27 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	4.440.589,10 	
 	 	trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sistemazione a verde 	300,000 	 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   ognuno = 	 	 	 	 	300,000 	11,36 	3.408,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
81 	315 	500.057 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Damneri, Salicifolia Repens e simili.
Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Damneri, Salicifolia Repens e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi:la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Dell'altezza di m 0,31-0,40. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sistemazione a verde 	300,000 	 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   ognuno = 	 	 	 	 	300,000 	8,68 	2.604,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
82 	316 	500.058 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange Clow.
Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange Clow, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Dell'altezza di m 0,61-0,80. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sistemazione a verde 	300,000 	 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   ognuno = 	 	 	 	 	300,000 	3,10 	930,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	3) Totale  OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	 	 	 	 	 	 	19.117,59 	

 	 	 	7) Totale Opere a verde 	 	 	 	 	 	 	19.117,59 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
83 	311 	500.053 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato.
Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale della sezione minima di cmq.300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	svincolo con S.P. 183 Faveto 	 	19+21+40 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	+25+35 	 	 	140,000 	 	 	
 	 	 	svincolo alla sez 117 	 	60,000 	 	 	60,000 	 	 	
 	 	 	svincolo alla sez 156 	 	70,000 	 	 	70,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	270,000 	16,55 	4.468,50 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
84 	307 	500.049 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20.
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	4.451.999,60 	

 	Pag. 28 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	4.451.999,60 	
 	 	cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mmc poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	60,000 	 	 	60,000 	 	 	
 	 	 	 	 	43,000 	 	 	43,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	103,000 	23,56 	2.426,68 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	6.895,18 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	6.895,18 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	5) Totale OPERE DI COMPLETAMENTO 	 	 	 	 	 	 	874.822,61 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	4.454.426,28 	

 	Pag. 29 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	4.454.426,28 	
 	 	SOVRASTRUTTURA STRADALE 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
85 	298 	500.040 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA.
Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
  Serie crivelli e                    Dim. Max. 71               Dim.Max. 30
  Setacci UNI
        71                                       100                              100 
        30                                     70 - 100                         100 
        15                                      50 - 80                       70 -100
        10                                      30 - 70                       50 -85
         5                                       23 - 55                       35 -65
         2                                       15 - 40                       25 -50
       0,4                                       8 - 25                        15 -30
      0,07                                      2 - 15                         5 -15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4.La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	asse principale 	 	1.600,000 	11,000 	0,300 	5.280,000 	 	 	
 	 	 	a detrarre viadotto 	 	-(25) 	10,500 	0,300 	-78,750 	 	 	
 	 	 	ramo 1 	 	150,000 	7,000 	0,300 	315,000 	 	 	
 	 	 	ramo 2 	 	270,000 	6,000 	0,300 	486,000 	 	 	
 	 	 	 	 	-(40,0) 	5,000 	0,300 	-60,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	5.942,250 	34,94 	207.622,21 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
86 	300 	500.042 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	4.662.048,49 	

 	Pag. 30 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	4.662.048,49 	
 	 	bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al mq dopo la stesa. Compattato per ogni mq di spessore e per spessore di 6 cm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	asse principale - tratto sez. 	 	1.600,000 	10,500 	 	16.800,000 	 	 	
 	 	 	a detrarre viadotto 	 	-(25,0) 	10,500 	 	-262,500 	 	 	
 	 	 	ramo 2 	 	270,000 	6,000 	 	1.620,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	18.157,500 	8,64 	156.880,80 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87 	301 	500.043 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -
Misurato al mq dopo la stesa. Per ogni mq di tappeto e per uno spessore di 3 cm 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	asse principale 	 	1.600,000 	10,500 	 	16.800,000 	 	 	
 	 	 	a detrarre viadotto 	 	-(25,0) 	10,500 	 	-262,500 	 	 	
 	 	 	ramo 2 	 	270,000 	6,000 	 	1.620,000 	 	 	
 	 	 	rifacimento tratto da sez 185 a sez 197 	831,000 	 	 	 	831,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	18.988,500 	4,89 	92.853,77 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
88 	299 	500.041 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato bituminoso per strato di base.
Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm.
Per ogni mq e per uno spessore di 10 cm. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	asse princiaple 	 	1.600,000 	10,500 	 	16.800,000 	 	 	
 	 	 	a detrarre viadotto 	 	-25,000 	10,500 	 	-262,500 	 	 	
 	 	 	ramo 2 	 	270,000 	6,000 	 	1.620,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	18.157,500 	12,26 	222.610,95 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	679.967,73 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	679.967,73 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	6) Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE 	 	 	 	 	 	 	679.967,73 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	5.134.394,01 	

 	Pag. 31 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	5.134.394,01 	
 	 	SMALTIMENTO DELLE ACQUE 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
89 	308 	500.050 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette.
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	fossi di guardia e cunetta alla francese 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	da 25 a 44  in sx e ramo 2 	 	251,000 	 	 	251,000 	 	 	
 	 	 	da 48 a 83 in sx 	 	350,000 	 	 	350,000 	 	 	
 	 	 	da 58 a 63 in dx 	 	50,000 	 	 	50,000 	 	 	
 	 	 	da 86 a  108 in sx 	 	225,000 	 	 	225,000 	 	 	
 	 	 	da 94 a 120 in dx 	 	260,000 	 	 	260,000 	 	 	
 	 	 	da 126 a 137 in dx 	 	105,000 	 	 	105,000 	 	 	
 	 	 	da 140 a 155 in dx 	 	150,000 	 	 	150,000 	 	 	
 	 	 	da 140 a 155 in dx 	 	15+12+11 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	+10+20 	 	 	68,000 	 	 	
 	 	 	da 150 a 167 in dx 	 	200,000 	 	 	200,000 	 	 	
 	 	 	da 155 a 167 in sx 	 	120,000 	 	 	120,000 	 	 	
 	 	 	da 172 a 189 in sx 	 	170,000 	 	 	170,000 	 	 	
 	 	 	da 190 a 197 in dx 	 	76,000 	 	 	76,000 	 	 	
 	 	 	collegamenti ai ricettori idrici 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sez 43 	 	6,500 	 	 	6,500 	 	 	
 	 	 	sez 70 	 	132,000 	 	 	132,000 	 	 	
 	 	 	sez 90 	 	53,000 	 	 	53,000 	 	 	
 	 	 	sez 121 	 	25+24+18 	 	 	67,000 	 	 	
 	 	 	sez 138 	 	18,000 	 	 	18,000 	 	 	
 	 	 	sez 151 	 	22,000 	 	 	22,000 	 	 	
 	 	 	sez 167 	 	18+36 	 	 	54,000 	 	 	
 	 	 	sez 176 	 	45,000 	 	 	45,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	 	 	 	 	2.422,500 	17,46 	42.296,85 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
90 	290 	500.032 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Chiusini in fusione di ghisa.
Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	per pozzetti  lungo strada (DIM. NETTE cm.60x60) 	(82-11) 	 	 	70,000 	4.970,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   Kg = 	 	 	 	 	4.970,000 	2,79 	13.866,30 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91 	306 	500.048 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante.
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo, l'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tubazione mm,400 - 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	48-83 in sx 	 	350,000 	40,000 	 	14.000,000 	 	 	
 	 	 	58-63 in dx 	 	50,000 	40,000 	 	2.000,000 	 	 	
 	 	 	86-108 in sx 	 	225,000 	40,000 	 	9.000,000 	 	 	
 	 	 	94-120 in dx 	 	260,000 	40,000 	 	10.400,000 	 	 	
 	 	 	126-137 in dx 	 	105,000 	40,000 	 	4.200,000 	 	 	
 	 	 	150-167 in dx 	 	200,000 	40,000 	 	8.000,000 	 	 	
 	 	 	155-167 in  sx 	 	120,000 	40,000 	 	4.800,000 	 	 	
 	 	 	172 - 189 in sx 	 	170,000 	40,000 	 	6.800,000 	 	 	
 	 	 	190 - 197 in dx 	 	76,000 	40,000 	 	3.040,000 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	62.240,000 	 	5.190.557,16 	

 	Pag. 32 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	62.240,000 	 	5.190.557,16 	
 	 	 	attraversamenti 	5,000 	11,000 	40,000 	 	2.200,000 	 	 	
 	 	 	attraversamenti 	2,000 	15,000 	40,000 	 	1.200,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cm x m = 	 	 	 	 	65.640,000 	1,33 	87.301,20 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92 	274 	500.016 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tubazione mm,400 - 	 	1.582,000 	0,700 	0,800 	885,920 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	885,920 	9,59 	8.495,97 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
93 	305 	500.047 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà.
Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di cemento.
Diametro interno cm. 50 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sez 70 - 83 a tergo gabbionate, paratie a sul versante 	 	168,000 	 	 	168,000 	 	 	
 	 	 	sez 90 - 120 - a tergo muro di sostegno e sul versante 	 	681,000 	 	 	681,000 	 	 	
 	 	 	sez 124  - 135 - a tergo muro di sostegno e sul versante 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	157+143 	 	 	300,000 	 	 	
 	 	 	sez 149 - 167 a tergo delle paratie e sul versdante 	 	224+87 	 	 	311,000 	 	 	
 	 	 	sez 176 - 189 	 	146+127 	 	 	273,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	 	 	 	 	1.733,000 	10,23 	17.728,59 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
94 	296 	500.038 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Pozzetti in calcestruzzo.
Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco.
La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso delle murature. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	pozzetti 80 x 80 	84,000 	 	 	0,640 	53,760 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	53,760 	118,76 	6.384,54 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
95 	281 	500.023 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per mc.) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	tubazioni mm 400 -sottofondo in cls magro 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	sez 48 -70 	 	275,000 	1*0,15 	 	41,250 	 	 	
 	 	 	sez 73 - 83 	 	101,000 	0,150 	 	15,150 	 	 	
 	 	 	sez 86 - 120 	 	496,000 	0,150 	 	74,400 	 	 	
 	 	 	sez 126 - 137 	 	125,000 	0,150 	 	18,750 	 	 	
 	 	 	sez 150 - 166 	 	220,000 	0,150 	 	33,000 	 	 	
 	 	 	sez 172 - 197 	 	240,000 	0,150 	 	36,000 	 	 	
 	 	 	attraversamenti 	5,000 	11,000 	0,150 	 	8,250 	 	 	
 	 	 	platea 1/2 tubo 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	226,800 	 	5.310.467,46 	

 	Pag. 33 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	226,800 	 	5.310.467,46 	
 	 	 	sez 70 - 83 	 	168,000 	 	 	168,000 	 	 	
 	 	 	sez 90 - 120 	 	681,000 	0,200 	 	136,200 	 	 	
 	 	 	sez 124 - 135 	 	300,000 	0,200 	 	60,000 	 	 	
 	 	 	sez  149 - 167 	 	311,000 	0,200 	 	62,200 	 	 	
 	 	 	sez  176 - 189 	 	273,000 	0,200 	 	54,600 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	707,800 	98,38 	69.633,36 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
96 	264 	500.006 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Pozzetto con coperchio o caditoia in calcestruzzo.
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 60x60. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	pozzetti 	82,000 	 	 	 	82,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	 	 	 	 	82,000 	159,37 	13.068,34 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	258.775,15 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	258.775,15 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	7) Totale SMALTIMENTO DELLE ACQUE 	 	 	 	 	 	 	258.775,15 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	226,800 	 	5.393.169,16 	

 	Pag. 34 	
N. 	N.E. 	D E S C R I Z I O N E 	Parti U 	Lunghezza 	Larghezza 	Altezza 	Quantita' 	Prezzo Un. 	Importo 	
 	 	RIPORTO 	 	 	 	 	 	 	5.393.169,16 	
 	 	DEMOLIZIONE VIADOTTI ESISTENTI 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
97 	273 	500.015 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Demolizione di murature escluso muri a secco.
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprietà del Cottimista. 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Demolizione ponticello su fosso confine comunale 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	Comunanza - Montefalcone Appennino 	 	1,000 	6,000 	3,000 	18,000 	 	 	
 	 	 	Demolizione ponte 	 	20,000 	6,000 	3,000 	360,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	 	 	 	 	378,000 	12,78 	4.830,84 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	4) Totale  OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	ferrovie, metropolitane ... 	 	 	 	 	 	 	4.830,84 	

 	 	 	8) Totale Lavori stradali 	 	 	 	 	 	 	4.830,84 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	8) Totale DEMOLIZIONE VIADOTTI ESISTENTI 	 	 	 	 	 	 	4.830,84 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	A RIPORTARE 	 	 	 	 	 	 	5.398.000,00 	

 	Pag. 35 	
RIEPILOGO CAPITOLI 	Pag. 	Importo Paragr. 	Importo subCap. 	IMPORTO 	
VIADOTTO MONTEFALCONE 	 	 	 	 	
 	1 		 	557.662,27 	
 	Lavori stradali 	1 		557.662,27 	 	
 	 	OS12 - Barriere e protezioni stradali 	1 	13.764,00	 	 	
 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	1 	200.861,81	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	3 	343.036,46	 	 	
GALLERIA OVEST (FAVETO) 	9 		 	782.071,16 	
 	Lavori stradali 	9 		782.071,16 	 	
 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	9 	551.345,69	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	12 	230.725,47	 	 	
GALLERIA EST (MONTEFALCONE) 	14 		 	1.403.719,99 	
 	Lavori stradali 	14 		1.403.719,99 	 	
 	 	OS21 - Opere strutturali speciali 	14 	731.174,17	 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	16 	672.545,82	 	 	
MOVIMENTI DI MATERIE 	19 		 	836.150,25 	
 	Lavori stradali 	19 		836.150,25 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	19 	836.150,25	 	 	
OPERE DI COMPLETAMENTO 	22 		 	874.822,61 	
 	Gabbionate 	22 		179.670,64 	 	
 	 	OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	22 	179.670,64	 	 	
 	Scatolare prefabbricato 	22 		32.268,63 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	22 	32.268,63	 	 	
 	Muri di contenimento 	23 		546.442,94 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	23 	546.442,94	 	 	
 	Barriere di protezione 	25 		90.427,63 	 	
 	 	OS12 - Barriere e protezioni stradali 	25 	90.427,63	 	 	
 	Opere a verde 	26 		19.117,59 	 	
 	 	OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 	26 	19.117,59	 	 	
 	Lavori stradali 	27 		6.895,18 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	27 	6.895,18	 	 	
SOVRASTRUTTURA STRADALE 	29 		 	679.967,74 	
 	Lavori stradali 	29 		679.967,73 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	29 	679.967,73	 	 	
SMALTIMENTO DELLE ACQUE 	31 		 	258.775,15 	
 	Lavori stradali 	31 		258.775,15 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	31 	258.775,15	 	 	
DEMOLIZIONE VIADOTTI ESISTENTI 	34 		 	4.830,84 	
 	Lavori stradali 	34 		4.830,84 	 	
 	 	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 	 		 	 	
 	 	metropolitane ... 	34 	4.830,84	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 	€ 	5.398.000,00 	
 	 	Importo complessivo dei lavori 	€ 	5.398.000,00